Техническое задание по устройству фасада на объекте: мкр. Северный в Заречном сельском поселении Томского района Томской области. Детский ясли сад на 90 мест. с материалами подрядчика

1. Монтаж/демонтаж строительных лесов - 1000м2
2. Монтаж металлических кронштейнов на стены -2960шт.

- Кронштейн ККУ-150 с шайбой-2960шт.(Металл профиль)

 - Удлинитель кронштейнов УК-150 - 2960шт. (Металл профиль)

 - Анкер фасадный 10\*100 - 2960шт.

 - Саморез 5,5х19 ROOFRetail (цинк) – 8000шт.

1. Устройство утеплителя Технолайт экстра 150мм - 732,5 м2

- Технолайт экстра 50мм – 112,0725м3

1. Устройство утеплителя Техновент стандарт 50мм-732,5м2

- Техновент стандарт 50мм - 37,3575м3

1. Монтаж мембраны Фибраизол НГ - 732,5 м2

- Пленка гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap без логотипа – 11уп.

 - Соединительная лента двухстороняя Tyvek Double -sides Tape (0,05 х 25 м) – 22шт.

1. Устройство подсистемы фасада - 732,5 м2

- Крепежный профиль Г-образный 60\*44\*3000 – 660шт.(Металл профиль)

 - Саморез 4,2х16 оцинк с прессшайбой – 6500шт.

 - Саморез 4,8х28 RAL9003 (белый) – 4250шт.

1. Устройство фасада и козырьков из линеарной панели - 798,27м2

- Линеарная панель Primepanel-S-Т-Г-24х213/0 (ПЭ-01-1015 Светлая слоновая кость-0.7) – 228,5м2

 - Линеарная панель Primepanel-S-Т-Г-24х213/0 (ПЭ-01-2004 Чистый оранжевый-0.7) – 130,49м2

 - Линеарная панель Primepanel-S-Т-Г-24х213/0 (ПЭ-01-8017 Коричневый шоколад-0.7) – 195,107м2

 - Линеарная панель Primepanel-S-Т-Г-24х213/0 (ПЭ-01-9003 Белый-0.7) – 174,207м2

 - Линеарная панель Primepanel-S-Т-Г-24х213/0 (ПЭ-01-6002 Зеленый лист-0.7) – 112,684м2

 - Линеарная панель Primepanel-S-Т-Г-24х213/0 (ПЭ-01-3011 Коричнево-красный-0.7) – 103,55м2

1. Устройство фасонных изделий - 275м2

- Фасонное изделие для ТСП (ПЭ-01-9003 Белый-0.45) – 275м2

1. Устройство карниза из линеарной панели с устройством каркаса - 61,38м2

- Линеарная панель Primepanel-S-Т-Г-24х213/0 (ПЭ-01-9003 Белый-0.7) – 75м2

1. Монтаж водостоков по фасаду - 78м.п.

- Труба водосточная 150мм – 78м.п.

1. Монтаж водосточного желоба по козырькам - 33м.п.

- Желоб водосточный ф185мм – 33мм

1. Оштукатуривание стен по сетке - 60м2 .

- Сетка кладочная ф4 вр1 50\*50мм - 66м2

 - Дюбель теплоизоляционный 10\*160мм - 300шт.

 - Раствор - 1,53м3

 - Грунт ceresit ctl6 - 18кг.

 - Штукатурка ceresit ct77 - 320кг.

Сроки исполнения работ: с 01.04.2019г.по 30.04.2019г.

Гарантийные обязательства: 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.